|  |  |
| --- | --- |
| **Chassee R, rock bwd, chassee L, rock bwd**1. RV stap opzij& LV stap naast RV2. RV stap opzij3. LV rock achter4. RV gewicht terug5. LV stap opzij& RV stap naast LV6. LV stap opzij7. RV rock achter8. LV gewicht terug**Vine cross, point, cross, point, step fwd** 1. RV stap opzij2. LV stap gekruist achter RV3. RV stap opzij4. LV stap gekruist voor RV5. RV tik teen opzij6. RV stap gekruist voor LV7. LV tik teen opzij8. LV stap voor |  |

 **Heel grind ¼ R, rock bwd, Step Brush (2x)**
 1. RV draai ¼ R, hak voor en draai tenen R
 2. LV gewicht terug op LV
 3. RV rock achter
 4. LV gewicht terug
 5. RV stap voor
 6. LV brush
 7. LV stap voor
 8. RV brush

 **V-Step, point side, point fwd, point Side, flick**
 1. RV stap diagonaal rechts voor
 2. LV stap diagonaal links voor
 3. RV stap terug midden
 4. LV stap naast RV
 5. RV tik teen opzij
 6. RV tik teen voor
 7. RV tik teen opzij
 8. RV zwaai achter LB

 **Begin opnieuw**