**Vine cross, scissor step, hold**

1. RV stap opzij

2. LV stap gekruist achter RV

3. RV stap opzij

4. LV stap gekruist voor RV

5. RV stap opzij

6. LV stap naast RV

7. RV stap gekruist voor LV

8. Rust

**Vine cross, ¼ turn R, step fwd, hold**

1. LV stap opzij

2. RV stap gekruist achter LV

3. LV stap opzij

4. RV stap gekruist voor LV

5. LV stap opzij

6. RV stap voor, ¼ draai R

7. LV stap voor

8. Rust

**Toe strut, heel fwd & back (2x)**

1. RV stap op teen voor

2. RV zet hak neer

3. LV tik hak voor

4. LV stap naast RV

5. RV stap op teen voor

6. RV zet hak neer

7. LV tik hak voor

8. LV stap naast RV

**Kick (2x), rock bwd, ¼ turn L, touch, side, touch**

1.RV kick voor

2. RV kick voor

3. RV stap achter

4. LV gewicht terug

5. RV stap opzij, ¼ draai L

6. LV tik naast RV

7. LV stap opzij

8. RV tik naast LV

**Slide R, rock bwd, side, ¼ turn R hook, ¼ turn L, ¼ turn L hook**

1. RV grote pas opzij

2. LV sleep bij

3. LV rock achter

4. RV gewicht terug

5. LV stap opzij

6. LV draai op bal ¼ R & RV hook

7. RV stap opzij, draai ¼ L

8. RV draai op bal ¼ L & LV hook

**Lockstep fwd, ¼ turn L, scuff, side, behind, out, out**

1. LV stap voor

2. RV stap gekruist achter LV

3. LV stap voor

4. LV draai op bal ¼ turn L & RV scuff

5. RV stap opzij

6. LV stap achter RV

7. RV stap opzij

8. LV stap opzij

**Right heel/ toe swivel, swivet R & L, bumps**

1. RV hak naar binnen

2. RV tenen naar binnen

3. LV hak naar links/ RV tenen naar rechts

4. RV/ LV draai terug naar midden

5. LV tenen naar links/ RV hak naar rechts

6. LV/ RV draai terug naar midden

7. Heup L

8. Heup R

**Rolling vine toestrutting, point, flick**

1. LV stap op teen voor, ¼ draai L
2. LV zet hak neer
3. RV stap op teen achter, ½ draai L
4. RV zet hak neer
5. LV stap op teen opzij, ¼ draai L
6. LV zet hak neer
7. RV tik teen voor
8. RV flick achter

**Restart**:

In 2e muur bij tel 32 (blok 4 na tel 8) (6.00)